

**THANET DECOATING AGENT TC6079**

Διαβρωτής emulsion

**Αραίωση:**

Αραιώνεται σε 10-25 λίτρα νερό

**Εφαρμογή:**

Το τοποθετούμε με μαλακή βούρτσα ή σφουγγάρι μετά από

τον καθαρισμό του τελάρου με το screensolveTC6009

**Πληροφορίες:**

Βάζουμε το υλικό και από τις δύο πλευρές και το αφήνουμε

για 5 έως 15 λεπτά. Το ξεβγάζουμε με άφθονο νερό υπό πίεση

Για οποαδήποτε πληροφορία,

παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. της εταιρείας μας:210 2614200- 210 5771055